Poštovani,

Vezano za PN 101/421/22 iz priloga, stavak 2. se mijenja, pa sad glasi:

Čelični čavli za hilti pištolj za beton sa gumenom podložnom pločicom radi osiguranja prijenosa opterećenja, dužine 6,0 cm za spajanje čepaste folije i geotekstila sa slojem mlaznog betona, **dopuna:** **Potrebna je ista količina metaka (90.000 kom ) za pištolj Hilti DX 460 F8 ili jednakovrijedno.**