{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["List1","List2","List3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"List1","index":0,"n_rows":39,"n_cols":7,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[38,5,38,6],[36,5,36,6],[37,5,37,6],[1,5,3,6],[4,5,4,6],[7,1,7,6],[18,4,18,5],[19,4,19,5],[20,4,20,5],[23,1,35,4]]}
[null,null,"PRUŽNE GRAĐEVINE d.o.o."]
[null,null,"MEĐIMURSKA 4,  10000 ZAGREB"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"Naziv i sjedište ponuditelja"]
[null,null,"Broj ponude : ________________"]
[]
[null," Akumulatori razni : tehnologija izrade ; za pozicije 1-6; Ca-Ca tehnologija, a za pozicije 7-9; Sb-Ca tehnologija"]
[null,null,"Opis akumulatora","Količina","Tehnologija izrade, oznaka i tip akumulatora koji se nudi","Jedinična cijena \n(bez PDV-a)","Ukupna cijena     \n(bez PDV-a)"]
[null,1,"Akumulator 12 V, 45 Ah, min.jakost 400 A/EN, \nMax. dimenzije: 180x180x190 mm, polaritet D+ ",15]
[null,2,"Akumulator 12 V, 50 Ah, min.jakost 480 A/EN, \nMax. dimenzije: 210x180x180 mm, polaritet L+ / D+ ",15]
[null,3,"Akumulator 12 V, 60 Ah, min.jakost 600 A/EN, \nMax. dimenzije: 245x175x190 mm, polaritet D+ ",25]
[null,4,"Akumulator 12 V, 75-80 Ah,  min.jakost 720 A/EN, \nMax. dimenzije: 278x175x190 mm, polaritet D+  ",160]
[null,5,"Akumulator 12 V, 100 Ah,    min.jakost 900 A/EN,  \nMax. dimenzije: 353x175x190, polaritet D+",70]
[null,6,"Akumulator 12 V,105-110Ah, min.jakost 800 A/EN, \nMax. dimenzije: 350x175x215/235, polaritet D+, nadvišeni ",20]
[null,7,"Akumulator 12 V,140-150Ah, min.jakost 1000 A/EN, \nMax.dimenzije: 515x225x215, polaritet L+ ",80]
[null,8,"Akumulator 12 V,180Ah, min.jakost 1100 A/EN, \nMax.dimenzije: 515x225x225, polaritet L+",120]
[null,9,"Akumulator 12 V, 220-225Ah, min.jakost 1300 A/EN, Max.dimenzije: 518x275x245, polaritet L+",120]
[null,null,null,null,"Ukupno bez PDV-a"]
[null,null,null,null,"PDV 25%"]
[null,null,null,null,"Ukupna cijena sa PDV-om"]
[]
[null,null,null,null,"Cijena za otkup starih/neispravnih akumulatora",null,"kn/kg \n(bez PDV-a)"]
[null,"Napomena:\n- ponuditi se mogu artikli koji se nalaze u proizvodnom asortimanu proizvođača\n- prilikom isporuke obavezno isporučiti odgovarajuću deklaraciju i jamstveni list za pojedini akumulator\n- specifikaciju - troškovnik potrebno je ispuniti u cijelosti\n- neispunjavanje jedne od stavaka smatra se nevažećom ponudom\n- rok isporuke akumulatora je do 3 dana od narudžbenice\n- akumulatori koji se isporučuju ne smiju biti stariji od 6 mjsesci.\n- minimalno jamstvo za isporučenu robu treba biti min. 24 mjeseca od dana isporuke\n- roba će se sukcesivno isporučivati u slijedeće gradove: Zagreb, Rijeka, Split, Ogulin, Osijek, Zaprešić, Vinkovci, Koprivnica\n- ponuditelj snosi troškove dostave u navedene gradove \n- naručitelj daje okvirnu količinu akumulatora, ne obavezuje se preuzeti svu robu traženu u pozivu za ponudu\n- ponuditelj se obavezuje zbrinuti stare akumulatore uz ugovorenu naknadu te priložiti potvrdu o mogućnosti istog te na lokacijama isporuke preuzeti stare \n"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"____________________________"]
[null,null,null,null,null,"za ponuditelja ovlaštena osoba (M.P.) "]
[null,null,null,null,null,"potpis (čitko ime i preizme)"]

{"sheet":"List2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"List3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}